# Findings：AI 資料中心與 UL 891／高階配電設備需求

研究日期：2026-06-30

## 可引用來源

| 來源名稱 | URL | 來源類型 | 可信程度 | 可引用內容 | 可放入模擬器的位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| IEA：Energy demand from AI | https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai | 國際機構報告 | 高 | IEA Base Case 預估全球資料中心用電到 2030 年約達 945 TWh，約占全球用電不到 3%，且 2024-2030 年資料中心用電年增率約 15%。 | `05_市場事件庫.md` M-001 |
| IEA：AI is set to drive surging electricity demand from data centres | https://www.iea.org/news/ai-is-set-to-drive-surging-electricity-demand-from-data-centres-while-offering-the-potential-to-transform-how-the-energy-sector-works | 國際機構新聞稿 | 高 | IEA 指出 AI 是資料中心用電成長的重要驅動，AI-optimised data centres 用電到 2030 年可能增加超過四倍。 | `05_市場事件庫.md` M-001 |
| UL Solutions：UL 891 General Coverage Program | https://www.ul.com/services/ul-891-general-coverage-program | 標準／認證機構 | 高 | UL 891 是 North America 普遍使用的 dead-front switchboards 標準。 | `05_市場事件庫.md` M-006、`06_競爭者與策略行動庫.md` A-002 |
| Shop UL Standards：UL 891 Switchboards | https://www.shopulstandards.com/ProductDetail.aspx?UniqueKey=36091 | 標準文件頁 | 高 | UL 891 適用於 1,000 V 以下、依 NEC、Canadian Electrical Code 與 NOM-001-SEDE 使用的 dead-front switchboards。 | `05_市場事件庫.md` M-006 |
| Eaton：Data centers | https://www.eaton.com/us/en-us/markets/data-centers.html | 公司官方 | 高 | Eaton 以資料中心電力、UPS、配電、模組化建設等能力切入資料中心市場。 | `06_競爭者與策略行動庫.md` C-004、A-007 |
| Schneider Electric：AI factory hub | https://www.se.com/us/en/work/solutions/data-centers-and-networks/ai-data-centers/ | 公司官方 | 高 | Schneider Electric 以 AI factories、資料中心設計、模擬、建置、維運與高密度 AI 應用方案作為資料中心解決方案。 | `06_競爭者與策略行動庫.md` C-001、A-007 |
| ABB：Power Distribution for Data Centers | https://new.abb.com/data-centers/powerdistribution | 公司官方 | 高 | ABB 提供資料中心電力配電方案，包含變壓器、高中低壓開關設備、斷路器、遠端配電盤與 busway。 | `06_競爭者與策略行動庫.md` C-003、A-007 |

## 對模擬器的含義

1. AI 資料中心事件不應只問「要不要投入 AI」。更合理的問題是：能否承受高可靠供電、快速部署、模組化、認證、監控與維運能力要求。
2. UL 891 可成為北美或高階客戶的入場門檻事件，但不能寫成宏于已取得 UL 891 訂單。
3. 國際品牌競爭不只是價格或品牌，而是端到端電力架構、模組化交付、軟體監控、標準認證與全球服務能力的競爭。

## 仍待查證

- 宏于目前 UL 891 研發或認證的實際時程、成本與負責單位。
- 目標客戶是否真的要求 UL 891，或只是公司內部規劃方向。
- 台灣或亞洲資料中心案對配電盤、銅排、水冷與模組化電力設備的具體規格。
